Author: usuario

ILUMINADOR/A

NOME:
____________________________________________________________

Iluminador/a

Contidos
NOME DO TRABALLO – DESCRICIÓN p. 4
COUSAS QUE DEBES SABER ANTES DE EMPEZAR
PALABRAS IMPORTANTES QUE DEBES SABER p. 5
TAREFAS ANTES DA REPRESENTACIÓN p. 5-16
Entender a electricidade p. 6
Cómo se reñacionan os términos p. 7
Cuadro eléctrico p. 9
Ferramentas p. 10
Luces, reguladores e enchufes p. 11
PREPARACIÓN DA OBRA p. 14
Interpretar o texto
Trazado de escenario p. 14
Disposición de cadro de reguladores
FUNCIÓNS DURANTE A DESMONTAXE p. 17

Iluminador/a

NORABOA!
O propósito deste caderno é axudarche no teu traballo como Electricista. Este libro ofrece suxerencias sobre cómo facer o teu traballo. Serás a persoa que mellor xulgue se realment estás facendo o teu traballo ben.
Para acadar o éxito neste traballo, necesitarás pensar por ti mesmo e atopar solucións aos problemas que aparezan. Non aceptes a primeira solución que se che ocurra para cada problema... busca a mellor solución.
Boa sorte!
Título do traballo: DESEÑADOR/A DE LUCES / ELECTRICISTA
Obxectivos do traballo: Construír luces e crear o deseño de iluminación que mellor ilustre de maneira efectiva o texto.
Descrición: Os electricistas necesitan entender perfectamente a relación entre vatios e amperios e outros conceptos básicos da electricidade. Serás responsable de construìr os focos conectados ás fontes de alimentación, deseñar pés de luces e levar as luces durante a representación.
Os electricistas son responsables ante o Director de Produción e o Director. Durante as representacións, os electricistas son tamén responsables ante o Director de Escena.
Cousas que saber antes de empezar.
A electricidade é potencialmente moi perigosa se non se maxexa axeitadamente e non se ten un coñecemento rigororo. Este caderno só cobre aspectos importantes da electricidade necesarios para que poidas facer ben o teu traballo.
Necesitarás ter unha libreta, un lapis ou bolígrafo, e ter a man este caderno en cada reunión. Será tamén de gran utilidade unha carpeta para organizar o teu traballo.

Iluminador/a

PALABRAS IMPORTANTES QUE DEBES SABER
Entre caixas: Calquera lugar do escenario que está detrás do telón ou as patas.
Circuito: Paso pechado para unha corrente eléctrica.
Regulador: Interruptor axustable que controla a cantidade de electricidade para unha lámpada.
Ensaio xeral: O ensaio final antes da estrea, con vestiario, maquillaxe, escenografía, luces e música.
Xelatina: Peza tintada dun material parecido ao plástico, que se coloca sobre unha lámpada para engardirlle cor.
Pé de luces: Sinal para cambiar dalgunha maneira a iluminación durante unha representación. Faise empregando palabras especiais.
Dereita / esquerda da escena: A dereita/esquerda do intérprete de cara ao público.
Ensaio técnico: Un ensaio que incide sobre os aspectos técnicos da obra, especialmente os pés de luz e os cambios de escenas.
Proscenio / fondo da escena: Fondo da escena é a zona do escenario máis lonxana do público; proscenio é a parte máis próxima ao público.
TAREFAS ANTES DA REPRESENTACIÓN
Inventario
Elabora unha lista con todas as túas ferramentas e subministros. É importante para aprender a familiarizarte con eles e para axudarte a ter unha idea clara dos elementos dos que dispós. Garda esta lista ou inventario nun lugar seguro; necesitarala de novo despois da última representación, á hora de recollelo todo.

Iluminador/a

1. Entender a electricidade.
Terminoloxía
Hai catro términos que deben entenderse perfectamente antes de empezar a construír as luces para a representación. Estes términos descríbense a continuación. Tamén atoparás aquí un diagrama que ilustra a corrente eléctrica como se fose auga.
Voltios: A velocidade ou cantidade de corrente de auga/electricidade.
Amperios: A cantidade de auga/electricidade dispoñible para poder usar.
Vatios: A cantidade de auga/electricidade necesaria para que algo funcione.
Ohmios: A resistencia á corriente de auga/electricidade.
Estes términos poden definirse facilmente se substituímos a palabra “enerxía” por electricidade.
Electricidade = Enerxía
Voltios: O rápido que flúe a enerxía.
Amperios: A cantidade de enerxía dispoñible.
Vatios: A cantidade de enerxía que necesitamos para que algo funcione.
Ohmios: A resistencia á corriente eléctrica.

Iluminador/a

Tarefa # 1
Estudia estes términos e o diagrama. Na seguinte reunión deberás expoñer esta información, por tanto terás que aprendelos ben.
2. Cómo se relacionan os términos.
100 vatios = 1 amperio
Esta fórmula é esencial para o teu traballo coa electricidade. A fórmula non é exacta, pero a pequena diferencia non repercute na seguridade. Mira o seguinte exemplo:
Un cuarto ten dez lámpadas de 75 vatios.
Asi, 10 lámpadas x 75 vatios = 750 vatios.
Xa que 100 vatios = 1 amperio, estamos traballando con 7,5 amperios (750 dividido entre 100).
Isto quere dicir que 750 vatios é o que necesitamos e temos 7,5 amperios dispoñibles. A maioría dos circuitos normais teñen de 12 a 20 amperios. No caso de que necesitasemos máis de 20 amperios (2000 vatios) non teriamos suficiente enerxía. En consecuencia, fundiriamos os fusibles ou provocariamos un incendio.

Iluminador/a

Iluminador/a

3. Cadro eléctrico
Para que a enerxía se distribúa eficazmente nun edificio, canalízase primeio a través dun cadro eléctrico. Un cadro eléctrico está formado por moitos diferenciais, que protexen os circuitos de sobrecargas, igual que os fusibles.
Se nos referimos á auga, o cadro eléctrico funciona coma un dique ou presa que distribúe a enerxía segundo as zonas que o necesiten.
Electricidade para o Espazo Escénico
Deberás saber de canta enerxía dispós no espazo escénico. Isto determinará o número de lámpadas que podes usar.
O primeiro que debes facer é colocar o cadro eléctrico no espazo. Logo atopa todos os receptáculos (tomas de corrente eléctrica) que haxa preto do escenario.
Para determinar qué tomas de corrente se conecta con qué circuito, enchufa unha radio ou unha lámpada en cada un deles e encende e apaga os circuitos ata que a aplicación de enchufado se apague. Repite este proceso para cada toma. (Sería boa idea etiquetar cada receptáculo cun número para futuras ocasións)
Elabora unha lista ou un diagrama que explique de forma clara esta información. Necesitarala logo, unha vez teñas construídas as luces.
4. Ferramentas.
É moi posible que non esteas familiarizado con algunha das ferramentas coas que vas traballar. É importante que aprendas para que serven e comos e empregan de forma apropiada.
Se usas ferramentas correctamente, axudarante a rematar o teu traballo. Se fas un uso incorrecto, ademais de ser perigoso, pode provocarche frustración.
Recorda sempre que as ferramentas son iso, ferramentas.
Non son un xoguete e non podes empregalas para xogar.

Iluminador/a

Aquí te describimos algunhas maneiras de empregar correctamente as ferramentas máis comúns.
Navalla.
Corta sempre coa folla separada de ti e dos teus compañeiros que estean preto. Nunca uses a navalla de maneira que a folla pase preto dos teus dedos. O teu mestre ou colaborador ensinarache a maneira de usala correctamente. Mira e escoita con atención as instrucións que che dean.
Martelo.
Cando empregues un martelo non sexas delicado no seu manexo. Agarra o mango pola metade inferior, mantén o teu pulso ríxido e move o brazo polo cóbado. Deixa que o peso da cabeza do martelo faga o traballo por ti.
Cando petes co martelo, asegúrate de mirar o cravo, e non a cabeza do martelo!
Desparafusador.
Hai dous tipos de desparafusadores: os estrela, que teñen a punta en forma de X, e os de punta plana. Cando uses un desparafusador, asegúrate de que o teu brazo, pulso, man e o propio desparafusador forman unha liña recta co parafuso.
Tenaces.
Os alicates son coma tesoiras para traballos máis duros que pòden cortar metal. Usaralos para cortar as latas grandes cando constrúas as candilexas. Ten coidado cando os empregues, xa que os seus bordos están moi afiad

Iluminador/a

5. Luces, reguladores e enchufes.
Tarefa # 3.
Vai a unha cafetería e pide educadamente unhas cantas latas grandes de metal. Lávaas con coidado (os bordos superiores poden estar afiados e cortar), e quita todas as etiquetas que teñan. Leva as latas á seguinte reunión (con cada lata fabricarás os focos).
Construción de focos.
Corta as latas grandes de metal en dúas metades iguais coas tenaces.
Coloca cinta adhesiva nos bordos para evitar cortes.
Corta a metade do círculo da base de cada lata.
Coloca as latas nunha táboa de maneira equidistante, cun máximo de catro luces por táboa. Marca os seus lugares cun lapis.
Retira as latas e coloca un alargador sobre a táboa, coa mesma lonxitude sobrante dun lado ca do outro. O alargador debe ser da mesma lonxitude que a táboa sobre a que montarás as candilexas.
Fai unha marca nos lugares onde as bases das luces se van colocar e fai unha sepración nos cables duns 5 cm (non os cortes).
En cada metade do cable separado de 5 cm, pela 2,5 cm do plástico que o recobre (aillante), de xeito que se vexa o arame. Non cortes o cable.
Enrola as partes do cable peladas arredor do borde dos parafusos que se colocarán na base das lámpadas.
Cobre os bordes dos parafusos e o cable de arame con cinta aillante.
Crava a metade de cada lata ao taboleiro e aparafusa as bases das luces no taboleiro.
Construción de reguladores
Fai unha marca na metade dun alargador e fai unha separación duns 5 cm entre os cables.
Corta UN LADO do cable. Pela 2,5 cm de aillante dos finais do cable cortado.
Introduce un cable pola base da caixa do regulador.
Conecta os cables aos do regulador, tápao e pégao.
Monta o regulador nunha caixa.
Monta a placa do enchufe no regulador.

Iluminador/a

Construción de reguladores
Fai unha marca na metade dun alargador e fai unha sepración duns 5 cm entre os cables.
Corta UN LADO do cable. Pela 2,5 cm de aillante dos extremos do cable cortado.
Introduce o cable pola base da caixa do regulador.
Conecta os cables aos do regulador, tápao e pégao.
Monta o regulador nunha caixa.
Monta a placa do enchufe no regulador.

Iluminador/a

Constrúe o teu propio alargador
Se non vas usar alargadores xa montados, teás que fabricalos. Dámosche os pasos que tes que seguir para facelo a continuación. Precisarás un cable aillante apropiado e enchufes macho e femia.
Instalación eléctrica dun enchufe.
Corta os cables na medida que necesites.
Separa as metades do cable en dous extremos (empalme)
Pela 2,5 cm do plástico aillante que cobre o cable para evitar que o toques.
Separa o cable en catro. Cada lado do cable pelado debe dividirse en dúas metades.
Enrola cada metade arredor dos parafusos do enchufe. NUNCA DEIXES QUE O CABLE DE COBRE DUNHA METADE ESTEA EN CONTACTO CO DA OUTRA METADE.
Asegúrate de poñer un enchufe macho nun extremo do cable e o enchufe femia no outro.
RECORDATORIO IMPORTANTE: NON enchufes os focos, os reguladores e alargadores ata que o teu profesor os revise primeiro.

Iluminador/a

Preparación para a obra
Interpretar o texto.
Le o texto minuciosamente. Pon especial atención nas escenas nas que haxa unha atmosfera especial ou emocións extremas. Terás que empegar luces para reforzar estes momentos.
Toma nota tambén de:
localizacións principais ou lugares de acción
momento do día
cambios de atmosfera dentro da escena
Comenta co Director as distintas oposicións de luces en cada escena. Que cores son as mellores para reflexar a atmosfera de momentos concretos? (Por exemplo, un momento triste dun so será iluminado con luz azul cálida). NON esquezas ter en conta a intensidade da luz (reguladores ao máximo, brillos, etc.)
Unha vez determines que iluminación se necesita, traza un plano para colocar as luces en escena e prepara as xelatinas de cores que utilizarás en cada lugar.
Trazado do escenario
Empregando sereies de alargadores, terás que colocar as túas “fontes de enerxía”. Usa tantos circuitos como sexa necesario para enchufar o teu equipo de luces.
En primeiro lugar, conecta os que construíches aos reguladores (un por set de focos) e despois conéctaos ás fontes eléctricas, como no debuxo seguinte:
O seguinte diagrama amosa a disposición máis común de colocación de candilexas.

Iluminador/a

O seguinte diagrama amosa a disposición típica para
montaxes de foco nun escenario

Iluminador/a

3. Disposición de cadro de reguladores.
Este diagrama amosa cómo agrupar os reguladores nun cadro para o seu fácil manexo. Asegúrate de numerar todos os reguladores e os cables co seu correspondente número de candilexa.

Iluminador/a

Problemas
En ocasións un foco ou un regulador deixen de funcionar. Isto é normalmente porque algo se desenchufou. Que non cunda o pánico! Intenta atopar o problema de maneira lóxica e metódica, revisando cada conexión, empezando pola fonte de alimentación.
Logo, revisa cada cable dende cada foco ata o cadro de regulación, asegurándote que todos os alargadores están enchufados de maneira segura. Entón asegúrate de que o regulador estea conectando á fonte de alimentación. (Precisamente por isto é moi importante etiquetar cada conexión co seu número correspondente de foco).
Repite este procedemento con todos os focos ata que atopes o problema.
Moitas veces unha solución simple resolve os problemas máis grandes.
FUNCIÓNS DURANTE A DESMONTAXE
Desenchufa todas as luces e desconecta os cables. Quita toda a cinta aillante dos cables e enrólaos. Ata cada cable por separado con corda e gárdaos.
Retira as xelatinas dos focos, asegurándote de que non quede nada pegado con cinta, e gárdaas con coidado nunha carpeta ou entre dous trozos de papel grande. Recolle os reguladores e focos do escenario e gárdaos nun lugar axeitado.
Revisa o escenario para asegurate de que non te deixas nada. Fai un inventario final da túa caixa de ferramentas e dos subministros que sobraran. Dálle o inventario final ao Director de Produción.
Problemas
En ocasións un foco ou un regulador deixen de funcionar. Isto é normalmente porque algo se desenchufou. Que non cunda o pánico! Intenta atopar o problema de maneira lóxica e metódica, revisando cada conexión, empezando pola fonte de alimentación.
Logo, revisa cada cable dende cada foco ata o cadro de regulación, asegurándote que todos os alargadores están enchufados de maneira segura. Entón asegúrate de que o regulador estea conectando á fonte de alimentación. (Precisamente por isto é moi importante etiquetar cada conexión co seu número correspondente de foco).
Repite este procedemento con todos os focos ata que atopes o problema.
Moitas veces unha solución simple resolve os problemas máis grandes.
FUNCIÓNS DURANTE A DESMONTAXE
Desenchufa todas as luces e desconecta os cables. Quita toda a cinta aillante dos cables e enrólaos. Ata cada cable por separado con corda e gárdaos.
Retira as xelatinas dos focos, asegurándote de que non quede nada pegado con cinta, e gárdaas con coidado nunha carpeta ou entre dous trozos de papel grande. Recolle os reguladores e focos do escenario e gárdaos nun lugar axeitado.
Revisa o escenario para asegurate de que non te deixas nada. Fai un inventario final da túa caixa de ferramentas e dos subministros que sobraran. Dálle o inventario final ao Director de Produción.
Problemas
En ocasións un foco ou un regulador deixen de funcionar. Isto é normalmente porque algo se desenchufou. Que non cunda o pánico! Intenta atopar o problema de maneira lóxica e metódica, revisando cada conexión, empezando pola fonte de alimentación.
Logo, revisa cada cable dende cada foco ata o cadro de regulación, asegurándote que todos os alargadores están enchufados de maneira segura. Entón asegúrate de que o regulador estea conectando á fonte de alimentación. (Precisamente por isto é moi importante etiquetar cada conexión co seu número correspondente de foco).
Repite este procedemento con todos os focos ata que atopes o problema.
Moitas veces unha solución simple resolve os problemas máis grandes.
FUNCIÓNS DURANTE A DESMONTAXE
Desenchufa todas as luces e desconecta os cables. Quita toda a cinta aillante dos cables e enrólaos. Ata cada cable por separado con corda e gárdaos.
Retira as xelatinas dos focos, asegurándote de que non quede nada pegado con cinta, e gárdaas con coidado nunha carpeta ou entre dous trozos de papel grande. Recolle os reguladores e focos do escenario e gárdaos nun lugar axeitado.
Revisa o escenario para asegurate de que non te deixas nada. Fai un inventario final da túa caixa de ferramentas e dos subministros que sobraran. Dálle o inventario final ao Director de Produción.
Problemas
En ocasións un foco ou un regulador deixen de funcionar. Isto é normalmente porque algo se desenchufou. Que non cunda o pánico! Intenta atopar o problema de maneira lóxica e metódica, revisando cada conexión, empezando pola fonte de alimentación.
Logo, revisa cada cable dende cada foco ata o cadro de regulación, asegurándote que todos os alargadores están enchufados de maneira segura. Entón asegúrate de que o regulador estea conectando á fonte de alimentación. (Precisamente por isto é moi importante etiquetar cada conexión co seu número correspondente de foco).
Repite este procedemento con todos os focos ata que atopes o problema.
Moitas veces unha solución simple resolve os problemas máis grandes.
FUNCIÓNS DURANTE A DESMONTAXE
Desenchufa todas as luces e desconecta os cables. Quita toda a cinta aillante dos cables e enrólaos. Ata cada cable por separado con corda e gárdaos.
Retira as xelatinas dos focos, asegurándote de que non quede nada pegado con cinta, e gárdaas con coidado nunha carpeta ou entre dous trozos de papel grande. Recolle os reguladores e focos do escenario e gárdaos nun lugar axeitado.
Revisa o escenario para asegurate de que non te deixas nada. Fai un inventario final da túa caixa de ferramentas e dos subministros que sobraran. Dálle o inventario final ao Director de Produción.

Iluminador/a

#