**Dispositions pour l’élaboration du savon avec soude caustique.**

1. Peser séparément les graisses de base, l’huiles et la cirer d’abeille. Verser tout dans le récipient pour le savon.
2. Mélanger les graisses et l’huiles et chauffer jusqu’à une température d’environ 50-60ºC. Retirer du feu.
3. Mesurer l’eau et mettre dans un récipient. Il est nécessaire des récipients qui supportent des hautes températures.
4. Dans une pièce bien ventilée, peser soude, diluer très bien jusqu’à mélange est transparent et verser avec précaution dans l’eau. Attendre à que la solution atteigne une température entre 50-60ºC.

Par Gabriela Paleo et Tania Díaz.