Hunter Documento Técnico Soporte

Instrucciones de ajuste del aspersor PS Ultra

	Ajuste de arco
Los aspersores salen de fábrica con un arco de difusión de 1º (un chorro muy delgado). El punto elevado en la parte superior de la tobera indica el borde ajustable (ajustable) de la trayectoria de difusión. Con el punto elevado alineado hacia el borde derecho del área de cobertura, introduzca la llave Hunter en el tornillo hexagonal de acero inoxidable y gire el tornillo hacia la izquierda para aumentar el arco. La tobera gira con el tornillo y aumentan tanto el arco de cobertura como la tasa de descarga.
	

	Ajuste del radio

Sostenga de manera estable la tobera plástica introduciendo dos  clavijas en un lado de una llave Hunter entre cualquiera de las puntas de la tobera. Con una segunda llave Hunter, gire hacia la derecha el tornillo hexagonal de acero inoxidable para disminuir el radio y la tasa de descarga y hacia la izquierda  para aumentarlos.

No se debe reducir el radio en más de 25%. (el aspersor está preconfigurado de fábrica para el radio máximo.)
	




