# Guión da práctica

Determinación da concentración dunha disolución problema de Fe(II) 1 Material ## Sistema soporte Base, variña, noz dobre e pinza para soportar a bureta.
Teresa Díaz Estévez. sistema soporte (CC BY-SA) | Teresa Díaz Estévez. noces dobres (CC BY-SA)
Teresa Díaz Estévez. pinzas e aros (CC BY-SA)
## Bureta Instrumento para medir volumes de líquidos Teresa Díaz Estévez. Bureta ## Probeta Instrumento para medir volumes de líquidos Teresa Díaz Estévez. Probeta (CC BY-SA) ## Pipeta Instrumento para medir volumes de líquidos Teresa Díaz Estévez. Pipeta (CC BY-SA) ## Matraz Erlenmeyer Contenedor de líquidos que evita salpicaduras Teresa Díaz Estévez. Matraz Erlenmeyer (CC BY-SA) ## Vaso de precipitados Contenedor de líquidos Teresa Díaz Estévez. Vaso de precipitados (CC BY-SA) ## Funil Instrumento que facilita o traballo de transvasar líquidos Teresa Díaz Estévez. Funil (CC BY-SA) 2. Reactivos - Disolución problema de Fe(II) - KMnO4 0.02 M - H2SO4 1 M - H2O2 comercial 3. Procedemento 1. Límpase a bureta, cunha pequena porción (5 mL) da disolución de KMnO4 e, sen deixar burbullas, nin saírse a escala, énchese con esta disolución, cuidando que se complete o espazo entre a chave e o pico da bureta. 2. Nun Erlenmeyer de 250 mL bótanse 5.0 mL da disolución problema de Fe(II) e a continuación 50 mL de ácido sulfúrico 1 M. Axítase a mestura. 3. Comeza a valoración deixando caer a disolución de KMnO4 gota a gota sobre la disolución de Fe(II) e axitando continuamente o Erlenmeyer, ata observar a aparición dunha cor violácea persistente, momento no que se acada o equilibrio. 4. Anótase o volume de KMnO4 consumido, lendo a bureta co menisco á altura dos ollos. 5. Repítese a valoración. Ao finalizar a práctica limpa a bureta sen desmontala con unha disolución de auga osixenada e acláraa varias veces con auga. | Teresa Díaz Estévez. inicio permanganimetria (CC BY-SA)

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0